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ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГБУ «Ветуправление города Лабинска» 
 (Наименование организации)
	Полное наименование организации
	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление ветеринарии города Лабинска»

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 апреля 2021 г. № 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России №59 от 05.02.2024 г. №79 от 10.02.2025 г.)

	Полное наименование исполнителей 
и (или) соисполнителей программы
	Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление ветеринарии города Лабинска»:
- Юридический адрес: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4
- Тел/факс: +7 (86169) 3-13-43
- e-mail: gukkvu20@kubanvet.ru

	Полное наименование разработчиков программы
	ИП Григорьев Евгений Александрович (ИНН 670800009282, ОГРНИП 317325600035688)
- Адрес: 242750, Брянская обл., Дубровский р-н, р. п. Дубровка, ул. Я. Маньковского, д. 1, тел. +7 (953) 276-85-23; Е-mail: egri0311@yandex.ru
- Член саморегулируемой организации по проведению энергетических обследований Ассоциации СРО «ЭнергоСтандарт» (СРО-Э-146 от 27.11.2012 г., 426011, г. Ижевск, ул. Майская, 29, тел./факс +7(3412) 908-697)
- Свидетельство о членстве в СРО №18-67-2017 от 28.12. 2017 г.

	Цели программы
	- Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечение выполнения требований по целевому уровню снижения потребления ТЭР и воды, установленных Правительством РФ (ППРФ №1289 от 07.10.2019);
- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

	Задачи программы
	- Создание оптимальных, организационных и экономических условий для экономии энергетических ресурсов, определение потенциала снижения потребления ТЭР и воды;
- Реализация организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с целью достижения целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и воды;
- Сокращение расходов на оплату коммунальных услуг и энергетических ресурсов;
- Повышение уровня компетенции сотрудников учреждения ответственных за энергосбережение;
- Создание механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Создание системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Создание системы пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Целевые показатели программы
	Уровень снижения потребления ресурсов и коммунальных услуг по каждому виду на период 2026-2028 г. г.

	
	Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение государственных (муниципальных) учреждений на 1 кв. м. полезной площади объектов;

	
	Удельный годовой расход природного газа, приведенный в сопоставимые условия, на теплоснабжение государственных (муниципальных) учреждений в расчете на 1 кв. м. полезной площади объектов, подключенных к системам автономного теплоснабжения;

	
	Удельный годовой расход холодной воды на снабжение государственных (муниципальных) учреждений в расчете на 1 пользователя (работника учреждения и посетителя);

	
	Доля оснащенности приборами учета вводов ТЭР и воды в процентах от количества вводов ТЭР и воды в учреждении;

	Сроки реализации программы
	2026 – 2028 г. г.

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	ВСЕГО, всего за период 2026 – 2028 г. г. (тыс. руб.), в т. ч.
	86,7

	
	- Бюджет Краснодарского края (тыс. руб.) за период 2026 – 2028 г. г., в т. ч.
	86,7

	
	- 2026 г. (тыс. руб.)
	0,70

	
	- 2027 г. (тыс. руб.)
	53,00

	
	- 2028 г. (тыс. руб.)
	33,00

	Планируемые результаты реализации программы
	Базовый год программы энергосбережения
	2025

	
	Уменьшение будущих расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы, в сравнении с базовым годом, в сопоставимых условиях в 2026 г. (тыс. руб.)
	0,51

	
	Уменьшение будущих расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы, в сравнении с базовым годом, в сопоставимых условиях в 2027 г. (тыс. руб.)
	70,43

	
	Уменьшение будущих расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы, в сравнении с базовым годом, в сопоставимых условиях в 2028 г. (тыс. руб.)
	86,29

	
	Суммарная экономия будущих расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы за годы действия программы по отношению к базовому году (тыс. руб.)
	157,22

	
	Сокращение потребления электрической энергии от использования мероприятий (тыс. кВт*ч в год) 
	4,9

	
	Сокращение потребления природного газа в системах автономного теплоснабжения от использования мероприятий (м3 в год)
	950

	
	Сокращение потребления холодной воды в системах центрального ХВС от использования мероприятий (м3 в год)
	12

	
	Суммарная экономия ТЭР в сопоставимых условиях за годы действия программы (тут), в том числе:
	4,369

	
	- экономия электрической энергии (тыс. кВт*ч)
	9,5

	
	- экономия природного газа (тыс. м3)
	0,95

	
	Экономия холодной воды за годы действия программы (тыс. м. куб.)
	0,036

	
Актуальные ЦУС потребления ресурсов на 2026 г. г., в соответствии с ППРФ №1289 от 07.10.2019 г.
	Расчетные значения целевых уровней снижения (ЦУС) потребления ресурсов по видам по отношению к объему их потребления в базовом году в сопоставимых условиях на 2026 г. г., установленные на основании Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. №425 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

	
	Базовый год для расчета и установления целевых уровней снижения (ЦУС) потребления ресурсов на второй 3-х летний период 2024-2026 г. г.
	2023

	
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)

	
	Электрическая энергия (кВт*ч/м2)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	87,92

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	70,69

	
	 Природный газ на цели отопления и вентиляции (Вт*ч/(м2*ГСОП)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	133,75

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	129,49

	
	 Холодная вода (м3/чел)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	8,0

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	7,71

	
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)

	
	Электрическая энергия (кВт*ч/м2)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	не применимо

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	не применимо

	
	 Холодная вода (м3/чел)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	не применимо

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	не применимо

	
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)

	
	Электрическая энергия (кВт*ч/м2)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	не применимо

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	не применимо

	
	 Природный газ на цели отопления и вентиляции (Вт*ч/(м2*ГСОП)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	не применимо

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	не применимо

	
	 Холодная вода (м3/чел)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	не применимо

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	не применимо

	
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)

	
	Электрическая энергия (кВт*ч/м2)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	1,01

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	0,95

	
	Природный газ на цели отопления и вентиляции (Вт*ч/(м2*ГСОП)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	не установлен

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	неприменимо

	
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)

	
	Электрическая энергия (кВт*ч/м2)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	14,75

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	13,86

	
	 Холодная вода (м3/чел)
	

	
	- Удельный годовой расход, установленный для базового года ЦУС
	0,67

	
	- Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурса на 2026 год
	0,63
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СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	N п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Значения показателей базового (2025) года программы
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Удельный годовой расход электрической энергии на 1 м2 полезной площади объектов 
	
	
	
	
	

	1.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	кВт*ч/м2
	85,36
	85,36
	70,12
	70,12

	1.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	кВт*ч/м2
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	1.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	кВт*ч/м2
	23,55
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	1.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	кВт*ч/м2
	11,67
	11,67
	11,67
	10,48

	1.5
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	кВт*ч/м2
	6,72
	6,72
	6,72
	5,54

	2
	Удельный годовой расход природного газа на цели отопления и вентиляции, приведенный в сопоставимые климатические условия, на 1 м2 полезной площади объектов, подключенных к системам автономного отопления 
	
	
	
	
	

	2.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	113,43
	113,43
	113,43
	104,47

	2.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	2.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	192,34
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	2.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	46,51
	46,51
	46,51
	40,94

	3
	Удельный годовой расход холодной воды в расчете на 1 пользователя
	
	
	
	
	

	3.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	м3/чел
	8,07
	7,67
	7,67
	7,67

	3.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	м3/чел
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	3.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	м3/чел
	0,67
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	3.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	м3/чел
	0,0
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	4
	Уровень снижения объема потребления электрической энергии по отношению к уровню потребления в базовом году 
	
	
	
	
	

	4.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	Х
	0,00
	17,86
	17,86

	4.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	Х
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	4.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	%
	Х
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	4.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	%
	Х
	0,00
	0,00
	10,16

	4.5
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	%
	Х
	0,00
	0,00
	17,65

	5
	Уровень снижения объема потребления природного газа на цели отопления и вентиляции в системе автономного теплоснабжения по отношению к уровню потребления в базовом году 
	
	
	
	
	

	5.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	Х
	0,00
	0,00
	7,90

	5.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	Х
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	5.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	%
	Х
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	5.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	%
	Х
	0,00
	0,00
	11,97

	6
	Уровень снижения объема потребления холодной воды по отношению к уровню потребления в базовом году
	
	
	
	
	

	6.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	Х
	4,96
	4,96
	4,96

	6.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	Х
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	6.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	%
	Х
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	6.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	%
	Х
	не установлен
	не установлен
	не установлен





Приложение N 3
[bookmark: Par181]к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, с участием государства и муниципального образования, и отчетности о ходе ее реализации (Приказ Министерства энергетики РФ №398 от 30.06.2014 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
	N п/п
	Наименование мероприятия программы
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении, тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	Источник
	Объем, тыс. руб.
	Кол-во
	ед. изм.
	
	Источник
	Объем, тыс. руб.
	Кол-во
	ед. изм.
	
	Источник
	Объем, тыс. руб.
	Кол-во
	ед. изм.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения вспомогательных помещений (коридор, СУ и т.п.) оснастить датчиками движения (присутствия)
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	18
	1800
	кВт*ч
	27,36
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения кабинетов оснастить датчиками освещенности
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	35
	2800
	кВт*ч
	42,56
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	В здании ветлечебницы (ст. Каладжинская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	5
	150
	кВт*ч
	1,01

	4
	В здании ветлечебницы (ст. Владимирская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	областной бюджет
	5
	150
	кВт*ч
	1,13

	
	Итого по мероприятиям
	Х
	0
	Х
	Х
	0
	Х
	53
	Х
	Х
	69,92
	Х
	10
	Х
	Х
	2,14

	5
	Повысить эффективность отопительных газовых котлов в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) путем оснащения цепи управления каждого отопительного котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	18
	0,8
	тыс. м куб.
	12

	6
	Повысить эффективность отопительного газового котла в здании ветлечебницы (ст-ца Владимирская) путем оснащения цепи управления котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	краевой бюджет
	5
	0,15
	тыс. м куб.
	1,72

	
	Итого по мероприятиям
	Х
	0
	Х
	Х
	0
	Х
	0
	Х
	Х
	0
	Х
	23
	Х
	Х
	13,72

	7
	Оснастить водосливы кранов-смесителей экономичными эффективными 3-х режимными насадками-аэраторами в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Краевой бюджет
	0,7
	12
	м куб ХВС
	0,51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по мероприятиям
	Х
	0,7
	Х
	Х
	0,51
	Х
	0
	Х
	Х
	0
	Х
	0
	Х
	Х
	0

	
	Всего по мероприятиям
	Х
	0,7
	Х
	Х
	0,51
	Х
	53
	Х
	Х
	69,92
	Х
	33
	Х
	Х
	15,86


                                                             
Приложение N 4
к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, с участием государства и муниципального образования, и отчетности о ходе ее реализации (Приказ Министерства энергетики РФ №398 от 30.06.2014 г.)
[bookmark: Par426]
ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 01.01.2027 г.
ГБУ «Ветуправление города Лабинска»
	 N п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	План
	Факт
	Отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Удельный годовой расход электрической энергии на 1 м2 полезной площади объектов 
	
	
	
	

	1.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	кВт*ч/м2
	85,36
	
	

	1.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	кВт*ч/м2
	неприменимо
	
	

	1.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	кВт*ч/м2
	не установлен
	
	

	1.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	кВт*ч/м2
	11,67
	
	

	1.5
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	кВт*ч/м2
	6,72
	
	

	2
	Удельный годовой расход природного газа на цели отопления и вентиляции, приведенный в сопоставимые климатические условия, на 1 м2 полезной площади объектов, подключенных к системам автономного отопления 
	
	
	
	

	2.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	113,43
	
	

	2.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	неприменимо
	
	

	2.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	не установлен
	
	

	2.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	Вт*ч/м2*ГСОП
	46,51
	
	

	3
	Удельный годовой расход холодной воды в расчете на 1 пользователя
	
	
	
	

	3.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	м3/чел
	7,67
	
	

	3.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	м3/чел
	неприменимо
	
	

	3.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	м3/чел
	не установлен
	
	

	3.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	м3/чел
	не установлен
	
	

	4
	Уровень снижения объема потребления электрической энергии по отношению к уровню потребления в базовом году 
	
	
	
	

	4.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	0,00
	
	

	4.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	неприменимо
	
	

	4.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	%
	не установлен
	
	

	4.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	%
	0,00
	
	

	4.5
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	%
	0,00
	
	

	5
	Уровень снижения объема потребления природного газа на цели отопления и вентиляции в системе автономного теплоснабжения по отношению к уровню потребления в базовом году 
	
	
	
	

	5.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	0,00
	
	

	5.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	неприменимо
	
	

	5.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	%
	не установлен
	
	

	5.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	%
	0,00
	
	

	6
	Уровень снижения объема потребления холодной воды по отношению к уровню потребления в базовом году
	
	
	
	

	6.1
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	4,96
	
	

	6.2
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	%
	неприменимо
	
	

	6.3
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	%
	не установлен
	
	

	6.4
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	%
	не установлен
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ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На 01.01.2027 г.
	N п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	В натуральном выражении
	В стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	
	
	План
	Факт
	Отклонение

	
	
	Источник
	Объем, тыс. руб.
	Количество
	ед. изм.
	
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	Отклонение
	План
	Факт
	Отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Оснастить водосливы кранов-смесителей экономичными эффективными 3-х режимными насадками-аэраторами в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Краевой бюджет
	0,7
	
	
	12
	
	
	м куб ХВС
	0,51
	
	

	
	Итого по мероприятиям
	Х
	0,7
	
	
	Х
	
	
	Х
	0,51
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РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(Рекомендуемые к внедрению мероприятия, с обоснованием и расчетом экономической эффективности от их внедрения, для повышения энергетической эффективности учреждения, в том числе для обеспечения выполнения Требований Правительства РФ по целевому уровню снижения потребления энергетических ресурсов, установленных на 2026 г).


	ГБУ «Ветуправление города Лабинска»


(сокращенное наименование организации, учреждения)









«РАЗРАБОТАНО»

ИП ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

_________________Е. А. Григорьев




2026 г.
1. Исходные данные.
1.1. Базовый год программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Базовый год для формирования целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности — полностью завершенный год, предшествующий году начала действия Программы энергосбережения (приказ Минэнерго России №398 от 30.06.2014 г.). Период действия программы данной энергосбережения – 2026-2028 г. г., на момент разработки программы предшествующий календарный 2025 г. полностью завершен, следовательно, базовый год программы, относительно показателей которого формируются и рассчитываются мероприятия по экономии ресурсов и целевые показатели программы энергосбережения – 2025 г. 
1.2 Основные сведения по объектам энергопотребления, находящихся в оперативном управлении организации, в базовом году.
	Наименование объекта 
(адрес месторасположения) 
	Сведения об объектах энергопотребления за 2025 г.
	Сведения о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения

	
	Этажность
	Общая площадь, 
м2
	Отапливаемая площадь, м2
	Полезная площадь,
 м2
	Количество пользователей (работников, посетителей), чел.
	Электроснабжение
	Газоснабжение
	Отопление
	ХВС

	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	1
	301,7
	301,7
	301,7
	30
	центральное
	центральное
	автономное
	центральное

	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	1
	65,5
	65,5
	65,5
	-
	центральное
	отсутствует
	автономное
	центральное

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	1
	74,7
	74,7
	74,7
	3
	центральное
	центральное
	автономное
	центральное

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	1
	126,6
	126,6
	126,6
	2
	центральное
	центральное
	автономное
	отсутствует

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	1
	126.4
	126,4
	126,4
	1
	центральное
	отсутствует
	автономное
	центральное


1.3 Сведения по учету, объемам и стоимости потребления ресурсов в базовом году
	Показатель
	Ед. измерения
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)

	Способ учета объема потребления э/энергии
	Приборный/расчетный/нет потребления/нет учета
	приборный
	нет учета
	приборный
	приборный
	приборный

	Способ учета объема природного газа
	
	приборный
	нет потребления
	приборный
	приборный
	нет потребления

	Способ учета объема потребления холодной воды
	
	приборный
	нет учета
	приборный
	нет потребления
	приборный

	Объем потребления электрической энергии по данным ПУ
	кВт*ч
	25754
	0
	1759
	1477
	850

	Объем потребления природного газа по данным ПУ
	м3
	10122
	-
	296,91
	761,76
	397,28

	Объем потребления холодной воды по данным ПУ
	м3
	242
	0
	2
	-
	0

	Среднегодовая удельная стоимость электрической энергии 
	руб./кВт*ч
	15,2
	-
	9,2
	7,52
	6,73

	Среднегодовая удельная стоимость природного газа
	руб./м3
	15
	-
	13,37
	11,47
	-

	Среднегодовая удельная стоимость услуг ХВС 
	руб./м3
	42,25
	-
	48
	-
	-


1.4 Показатели эффективности потребления ресурсов по объектам в базовом году
	Наименование 
	Ед. измерения
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)

	Годовой удельный расход электрической энергии на 1 м2 полезной площади здания
	кВт*ч/м2
	85,36
	не установлен
	23,55
	11,67
	6,72

	Годовой удельный расход природного газа на отопление, приведенный в сопоставимые условия, на 1 м2 полезной площади здания
	Вт*ч/(м2*ГСОП)
	113,43
	не применимо
	192,34
	46,51
	-

	Годовой удельный расход холодной воды на 1 пользователя
	м3/чел
	8,07
	не установлен
	0,67
	-
	0,00


2. Целевой уровень снижения (ЦУС) объемов потребления ресурсов на 3-х летний период.
С 2020 г. в отношении государственных (муниципальных) учреждений действует Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». В соответствии с данным ППРФ Министерством экономического развития России введен в действие приказ от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (далее – Методические рекомендации), согласно которому государственное (муниципальное) учреждение обязано на основании данных приборного учета о фактическом потреблении энергетических ресурсов в базовом году, определить, относительно базового года, потенциал снижения потребления ресурсов и  снизить удельное потребление энергетических ресурсов по каждому своему объекту, в зависимости от его функционально-типологической группы, на определенный расчётный уровень (целевой уровень) в течение установленного 3-х летнего срока. (Функционально-типологические группы объектов в соответствии с СП 118.13330.2012 приведены в Таблице П1-1 Приложения №1 к Методическим рекомендациям). Если потенциал снижения потребления ресурса равен нулю, то целевой уровень снижения потребления данного ресурса не определяется и не устанавливается. 
Первый 3-х летний срок, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1289 от 07.10.2019 г., охватывал период 2021-2023 г. г. В настоящее время, действует второй 3-х летний срок, охватывающий период 2024-2026 г., в течении которого по итогам 2026 г. на каждом объекте учреждения должны быть достигнуты расчетные показатели ЦУС объемов потребления ресурсов относительно базового года. Следующий 3-х летний срок для установления и выполнения Требований по ЦУС объемов потребления энергетических ресурсов и воды – 2027-2029 г. г.
Базовым годом, по отношению к показателям которого на очередной трехлетний период 2024-2026 г. г. рассчитывается и устанавливается целевой уровень снижения (ЦУС) объемов потребления ресурсов  являлся полный календарный год предшествующий очередному 3-х летнему периоду (п. 4  Постановления Правительства РФ №1289 от 07.10.2019 г.) и, согласно п. 5 Методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, базовым годом являлся 2022 год.
В соответствии с Таблицей П1-1 Приложения №1 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. №425 объекты ГБУ «Ветуправление города Лабинска»,  относятся к следующим функционально-типологическим группам:
	Наименование объекта
	Функционально-типологическая группа объекта, указанная в Декларации за 2024 г.
	Соответствующая ей функционально-типологическая группа объекта, представленная в Таблице П1-1 Приложения №1 к Методическим рекомендациям

	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Б.1.2 Учреждения управления фирм, организаций
	Административные здания

	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	А 2.1.3 Аптеки
	Ветеринарные аптеки

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	А 2.3 Объекты ветеринарной деятельности
	Нетиповое учреждение

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	А 2.3 Объекты ветеринарной деятельности
	Нетиповое учреждение

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	А 2.3 Объекты ветеринарной деятельности
	Нетиповое учреждение


Методические рекомендации не применимы и требования о ЦУС потребления ресурсов не устанавливаются в отношении объектов (зданий, помещений) и потребляемых энергетических ресурсов в случаях, когда:
- учет объемов потребления ресурсов в здании производится не по данным измерений индивидуальными приборами для коммерческого или технического учета, а иным способом – например, расчетным способом по нормативам потребления или разделением между зданиями (помещениями) расчетным способом пропорционально площади или количеству пользователей;
- полезная площадь здания (объекта) менее чем 100 м2. 
Требования по ЦУС потребления ресурсов на период по 2026 г. не могут быть применимы и не должны устанавливаться в отношении следующих ресурсов и объектов:
	Наименование объектов
	Наименование ресурса
	Причины неприменения требования по ЦУС потребления на текущий 3-х летний период по 2026 г.

	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	все потребляемые ресурсы
	Полезная площадь объекта менее чем 100 м2. Учет потребления ресурсов не производится. Реальный уровень потребления ресурсов неизвестен.

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	электрическая энергия, природный газ, холодная вода.
	Полезная площадь объекта менее чем 100 м2.



3. Установление удельного объема потребления каждого вида ресурсов в базовом году, потенциала снижения потребления и целевого уровня снижения (ЦУС) объема потребления по каждому виду ресурсов относительно базового года на 2026 г. г.
Расчеты показателей годового удельного расхода каждого вида потребляемых ресурсов, определение потенциала снижения потребления каждого вида ресурсов и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления каждого вида ресурсов относительно базового года производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», утвержденными приказом Минэкономразвития России № 425 от 15.07.2020 г. (далее – Методические рекомендации) с применением автоматизированной расчетной формы для определения ЦУС (калькулятора ЦУС). Базовым годом для расчета ЦУС объемов потребления ресурсов на период 2024-2026 г. г. был принят 2023 г.
3.1 Электрическая энергия.
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)

	Объем потребления в 2023 году по данным ПУ
	кВт*ч
	27000
	0
	1462
	128
	1864

	Полезная площадь здания в 2023 году
	м2
	307,1
	65,6
	74,7
	126,6
	126,4

	Фактический годовой удельный расход в 2023 г.
	кВт*ч/м2 
	87,92
	неприменимо
	19,57
	1,01
	14,75

	Уровень высокой энергоэффективности для данной функционально-типологической группы объекта по СП 118.13330.2012 
	кВт*ч/м2 
	33,3
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потенциал снижения уровня потребления относительно базового года
	%
	66
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления на период 2024-2026 г. г. относительно уровня базового года
	%
	19,6
	неприменимо
	не установлен
	6
	6

	Требуемый ЦУС потребления, установленный на 2026 г. г. 
	кВт*ч/м2
	70,69
	неприменимо
	не установлен
	0,95
	13,86


3.2 Природный газ на цели отопления и вентиляции. 
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)

	Объем потребления в 20223 году по данным ПУ
	м3
	9857
	-
	1852
	0

	Полезная площадь здания в 20323 году
	м2
	307,1
	65,6
	74,7
	126,6

	ГСОП на 2023 г. для Краснодарского края (приказ Минэкономразвития РФ №59 от 05.02.2024 г.) для зданий с внутренней температурой 200С
	ГСОП
	2398
	2398
	2398
	2398

	Корректировочный коэффициент на этажность здания
	-
	1,1
	1
	1
	1

	Фактический годовой удельный расход, приведенный в сопоставимые климатические условия, условия этажности здания и режима его работы в 2023 году
	Вт*ч/ (м2* ГСОП)
	137,75
	неприменимо
	117,04
	0,00

	Уровень высокой энергоэффективности для данной функционально-типологической группы объекта по СП 118.13330.2012 
	Вт*ч/ (м2* ГСОП)
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потенциал снижения уровня потребления относительно базового года
	%
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления на период 2024-2026 г. г. относительно уровня 2023 года
	%
	6
	неприменимо
	не установлен
	не установлен

	Требуемый ЦУС потребления, установленный на 2026 г. г. 
	Вт*ч/ (м2* ГСОП)
	129,49
	неприменимо
	не установлен 
	не установлен 



3.3 Холодная вода
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание аптеки (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)

	Объем потребления в 2023 году по данным ПУ
	м3
	240
	0
	4
	2

	Среднесуточная численность пользователей в 2023 году 
	чел.
	30
	0
	5
	3

	Фактический годовой удельный расход в 2023 г.
	м3/чел.
	8,0
	неприменимо
	0,8
	0,67

	Уровень высокой энергоэффективности для данной функционально-типологической группы объекта по СП 118.13330.2012 
	м3/чел.
	5,2
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Потенциал снижения уровня потребления относительно базового года
	%
	36
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо

	Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления на период 2024-2026 г. г. относительно уровня базового года
	%
	3,6
	неприменимо
	не установлен
	6

	Требуемый ЦУС потребления, установленный на 2026 г. г. 
	м3/чел.
	7,71
	неприменимо
	не установлен 
	0,63


3.4 Актуальные расчетные показатели ЦУС объемов потребления ресурсов на 2026 г.
Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	Показатель
	Удельное годовое значение базового (2023) года ЦУС
	Уровень высокой эффективности 
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения на 2026 год

	Потребление холодной воды, м3/чел
	8,0
	5,2
	36%
	3,6%
	7,71

	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2
	87,92
	33,3
	66%
	19,6%
	70,69

	Потребление энергетического ресурса (природного газа) на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/(м2*ГСОП)
	137,75
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	129,49


Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	Показатель
	Удельное годовое значение базового (2023) года ЦУС
	Уровень высокой эффективности 
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения на 2026 год

	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2
	1,01
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,95

	Потребление энергетического ресурса (природного газа) на нужды отопления и вентиляции, Вт*ч/(м2*ГСОП)
	0,0
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо
	неприменимо


Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	Показатель
	Удельное годовое значение базового (2023) года ЦУС
	Уровень высокой эффективности 
	Потенциал снижения потребления 
	Целевой уровень экономии
	Целевой уровень снижения на 2026 год

	Потребление холодной воды, м3/чел
	0,67
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	0,63

	Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2
	14,75
	неприменимо
	неприменимо
	6%
	13,86


4. Рекомендуемые мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
и расчетная экономия ресурсов от проведения рекомендуемых мероприятий в сопоставимых условиях.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 07.10.2019 г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в программе энергосбережения должен быть представлен комплекс мероприятий, реализация которых в период 2026-2028 г. г. обеспечит выполнение Требований по ЦУС потребления ресурсов и обеспечит годовую экономию ресурсов в объемах не ниже значений, указанных в таблице.        
	Показатель
	Целевой уровень снижения потребления (ЦУС), установленный на 2026 год
	Фактический удельный годовой расход за 2025 (базовый) год
	Примечание

	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)

	Электрическая энергия, кВт*ч/м2
	70,69
	85,36
	Уровень ЦУС не достигнут. На период 2026-2028 г. г. рекомендуется снизить потребление э/энергии до уровня не выше чем 70,83 кВт*ч/м2, т.е. снизить расход э/энергии не менее чем на 4384 кВт*ч в год относительно объема потребления в 2025 г.

	Природный газ на цели отопления и вентиляции, (Вт*ч/м2*ГСОП)
	129,49
	113,43
	ЦУС потребления на период 2024-2026 г. г. достигнут в 2025 г. На период 2026-2028 г. г. рекомендуется снизить потребление природного газа на отопление в сопоставимых условиях до уровня не выше 106,62 Вт*ч/(м2*ГСОП), т.е. на снизить потребление природного газа не менее чем на 488 м3 в год в сопоставимых условиях относительно потребления 2025 г.

	Холодная вода, м3/чел
	7,71
	8,07
	 Уровень ЦУС не достигнут. На период 2026-2028 г. г. рекомендуется снизить потребление холодной воды до уровня не выше чем 7,77 м3/чел, т.е. снизить расход холодной воды не менее чем на 9 м3 в год относительно объема потребления в 2025 г.

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)

	Электрическая энергия, кВт*ч/м2
	0,95
	11,67
	На период 2026-2028 г. г. рекомендуется снизить потребление э/энергии до уровня не выше чем 10,97 кВт*ч/м2, т.е. снизить расход э/энергии не менее чем на 89 кВт*ч в год относительно объема потребления в 2025 г.

	Природный газ на цели отопления и вентиляции, (Вт*ч/м2*ГСОП)
	неприменимо
	46,51
	. На период 2026-2028 г. г. рекомендуется снизить потребление природного газа на отопление в сопоставимых условиях до уровня не выше 43,72 Вт*ч/(м2*ГСОП), т.е. на снизить потребление природного газа не менее чем на 75 м3 в год в сопоставимых условиях относительно потребления 2025 г.

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)


	Электрическая энергия, кВт*ч/м2
	13,86
	6,72
	ЦУС потребления на период 2024-2026 г.г. достигнут в 2025 г. На период 2026-2028 г. г. рекомендуется снизить потребление э/энергии до уровня не выше чем 6,32 кВт*ч/м2, т.е. снизить расход э/энергии не менее чем на 51 кВт*ч в год относительно объема потребления в 2025 г.

	Холодная вода, м3/чел
	0,63
	0
	Потребление воды в базовом году отсутствовало. Мероприятий на период 2026-2028 г.г. по снижению потребления воды не требуется


4.1 Мероприятия по снижению потребления ресурсов и план-график их выполнения.
	Мероприятие
	План-график выполнения мероприятий и финансирования расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.

	
	Объем выполнения мероприятия в 2026 г.
	Объем выполнения мероприятия в 2027 г.
	Объем выполнения мероприятия в 2028 г.
	Всего выполнение за период действия программы

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения вспомогательных помещений (коридор, СУ и т.п.) оснастить датчиками движения (присутствия)
	-
	18
	-
	18

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения кабинетов оснастить датчиками освещенности
	-
	35
	-
	35

	В здании ветлечебницы (ст. Каладжинская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	-
	-
	5
	5

	В здании ветлечебницы (ст. Владимирская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	-
	-
	5
	5

	Повысить эффективность отопительных газовых котлов в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) путем оснащения цепи управления каждого отопительного котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	-
	-
	18
	18

	Повысить эффективность отопительного газового котла в здании ветлечебницы (ст-ца Владимирская) путем оснащения цепи управления котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	-
	-
	5
	5

	Оснастить водосливы кранов-смесителей экономичными эффективными 3-х режимными насадками-аэраторами в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	0,7
	-
	-
	0,7

	ИТОГО
	0,7
	53
	33
	86,7


	4.2 Объемы сокращения расхода электрической энергии в системе внутреннего освещения.
	Мероприятие 
	Расчетный годовой объем сокращения расхода электрической энергии, ожидаемый в результате реализации мероприятия, кВт*ч

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения вспомогательных помещений (коридор, СУ и т.п.) оснастить датчиками движения (присутствия)
	1800

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения кабинетов оснастить датчиками освещенности
	2800

	В здании ветлечебницы (ст. Каладжинская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	150

	В здании ветлечебницы (ст. Владимирская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	150

	ИТОГО
	4900



4.3 Объемы сокращения потребления природного газа на отопление в системе автономного теплоснабжения.
	Мероприятие 
	Расчетный годовой объем сокращения расхода природного газа, ожидаемый в результате реализации мероприятия, м3

	Повысить эффективность отопительных газовых котлов в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) путем оснащения цепи управления каждого отопительного котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	800

	Повысить эффективность отопительного газового котла в здании ветлечебницы (ст-ца Владимирская) путем оснащения цепи управления котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	150

	ИТОГО
	950



4.4 Объемы сокращения потребления холодной воды в системе водоснабжения.
	Мероприятие 
	Расчетный годовой объем сокращения расхода холодной воды, ожидаемый в результате реализации мероприятия, м3

	Оснастить водосливы кранов-смесителей экономичными эффективными 3-х режимными насадками-аэраторами в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	12



5. Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий при сопоставимых условиях.
	Мероприятие
	Затраты, тыс. руб.
	Вид ТЭР экономия которого планируется
	Ед. измерения
	Удельная стоимость (тариф) ТЭР, руб.
	Экономия ТЭР
	Простой срок окупаемости мероприятия, лет

	
	
	
	
	
	В натуральном значении
	В денежном выражении, тыс. руб.
	

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения вспомогательных помещений (коридор, СУ и т.п.) оснастить датчиками движения (присутствия)
	18,00
	э/энергия
	кВт*ч
	15,2
	1800
	27,36
	0,66

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения кабинетов оснастить датчиками освещенности
	35,00
	э/энергия
	кВт*ч
	15,2
	2800
	42,56
	0,82

	В здании ветлечебницы (ст. Каладжинская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	5,00
	э/энергия
	кВт*ч
	6,73
	150
	1,01
	4,95

	В здании ветлечебницы (ст. Владимирская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	5,00
	э/энергия
	кВт*ч
	7,52
	150
	1,13
	4,43

	Повысить эффективность отопительных газовых котлов в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) путем оснащения цепи управления каждого отопительного котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	18,00
	природный газ
	м3
	15
	800
	12,00
	1,50

	Повысить эффективность отопительного газового котла в здании ветлечебницы (ст-ца Владимирская) путем оснащения цепи управления котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	5,00
	природный газ
	м3
	11,47
	150
	1,72
	2,91

	Оснастить водосливы кранов-смесителей экономичными эффективными 3-х режимными насадками-аэраторами в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	0,70
	холодная вода
	м3
	42,25
	12
	0,51
	1,38

	ИТОГО
	86,70
	
	
	
	
	86,29
	



6. Планируемая динамика экономии ресурсов и средств на их оплату от внедрения мероприятий по годам и в целом за период действия программы по отношению к базовому году.
	Мероприятие
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Всего за период действия программы

	
	к-во
	ед. изм.
	тыс. руб.
	к-во
	ед. изм.
	ед. изм.
	ед. изм.
	ед. изм.
	тыс. руб.
	к-во
	ед. изм.
	тыс. руб.

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения вспомогательных помещений (коридор, СУ и т.п.) оснастить датчиками движения (присутствия)
	-
	-
	-
	1,800
	тыс. кВт*ч
	27,36
	1,800
	тыс. кВт*ч
	27,36
	3,60
	тыс. кВт*ч
	54,72

	В административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) цепь освещения кабинетов оснастить датчиками освещенности
	-
	-
	-
	2,800
	тыс. кВт*ч
	42,56
	2,800
	тыс. кВт*ч
	42,56
	5,60
	тыс. кВт*ч
	85,12

	В здании ветлечебницы (ст. Каладжинская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,150
	тыс. кВт*ч
	1,01
	0,15
	тыс. кВт*ч
	1,01

	В здании ветлечебницы (ст. Владимирская) сеть освещения оснастить датчики движения (присутствия)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,150
	тыс. кВт*ч
	1,13
	0,15
	тыс. кВт*ч
	1,13

	Итого экономия э/энергии
	-
	-
	-
	4,600
	тыс. кВт*ч
	69,92
	4,900
	тыс. кВт*ч
	72,06
	9,500
	тыс. кВт*ч
	141,98

	Повысить эффективность отопительных газовых котлов в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4) путем оснащения цепи управления каждого отопительного котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	800,0
	м куб. газа
	12,00
	800,0
	м куб. газа
	12,00

	Повысить эффективность отопительного газового котла в здании ветлечебницы (ст-ца Владимирская) путем оснащения цепи управления котла программируемым терморегулятором с датчиком и контроллером, установленным в одном из кабинетов здания.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150,0
	м куб. газа
	1,72
	150,0
	м куб. газа
	1,72

	Итого экономия природного газа на цели отопления
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	950,0
	м куб. газа
	13,72
	950,0
	м куб. газа
	13,72

	Оснастить водосливы кранов-смесителей экономичными эффективными 3-х режимными насадками-аэраторами в административном здании (г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	12,0
	м. куб. ХВС
	0,51
	12,0
	м. куб. ХВС
	0,51
	12,0
	м. куб. ХВС
	0,51
	36,0
	м. куб. ХВС
	1,52

	Итого экономия холодной воды
	12,0
	м. куб. ХВС
	0,51
	12,0
	м. куб. ХВС
	0,51
	12,0
	м. куб. ХВС
	0,51
	36,0
	м. куб. ХВС
	1,52

	Итого экономия финансовых средств
	
	
	0,51
	
	
	70,43
	
	
	86,29
	
	
	157,22


7. Плановые индикаторы для расчета целевых показателей с учетом проведения энергосберегающих                  мероприятий за период действия Программы.
	Показатель
	Единица измерения
	базовый год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Объем потребления электрической энергии 
	
	
	
	
	

	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	тыс. кВт*ч
	25,754
	25,754
	21,154
	21,154

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	тыс. кВт*ч
	1,759
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	тыс. кВт*ч
	1,477
	1,477
	1,477
	1,327

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	тыс. кВт*ч
	0,850
	0,850
	0,850
	0,700

	Объем потребления природного газа на цели отопления в сопоставимых климатических условиях 
	
	
	
	
	

	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	м3
	10122,0
	10122,0
	10122,0
	9322,0

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	м3
	3800
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, ул. Телефонная, 80)
	м3
	1253
	1253
	1253
	1103

	Объем потребления холодной воды
	
	
	
	
	

	Административное здание (Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Агрономическая, 4)
	м3
	242,0
	230,0
	230,0
	230,0

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, ул. Щеглова, 48)
	м3
	2,0
	не установлен
	не установлен
	не установлен

	Здание ветлечебницы (Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Каладжинская, ул. Школьная, 43)
	м3
	0,0
	не установлен
	не установлен
	не установлен


[bookmark: _GoBack]
8. Планируемая экономия энергетических ресурсов за годы действия программы
	Наименование
	Единица измерения
	Переводной коэффициент в тут
	Экономия потребления ТЭР по отношению к базовому году в сопоставимых условиях 
	Общая экономия за период 2026 – 2028 г. г.

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	в натуральном измерении
	в тут

	Электрическая энергия
	тыс. кВт*ч
	0,3445 тут в 1 тыс. кВт*ч
	0,000
	4,600
	4,900
	9,500
	3,273

	Природный газ
	м3
	1,154 тут в 1 тыс. м3
	0,0
	0,0
	950,0
	950,0
	1,096

	Холодная вода
	м3
	-
	12,0
	12,0
	12,0
	36,0
	 -

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,369



